300 câu trắc nghiệm Vi xử lí có đáp án - Phần 7

----------------------------------------

**Đăng ký tài khoản VIP để tải full câu hỏi, đáp án và lời giải chi tiết =>** [**Đăng ký VIP tại https://khoahoc.vietjack.com/dang-ky-vip**](https://khoahoc.vietjack.com/dang-ky-vip)

**Câu 1:**

IP được gọi là gì?

* A. Con trỏ lệnh
* B. Con trỏ ngăn xếp
* C. Con trỏ cơ sở
* D. Thanh ghi chỉ số nguồn

**Lời giải:**

Chọn đáp án A

**Câu 2:**

Bộ đệm lệnh của bộ vi xử lý 8088 có kích thước bao nhiêu?

* A. 6 byte
* B. 4 byte
* C. 5 byte
* D. 7byte

**Lời giải:**

Chọn đáp án B

**Câu 3:**

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?

* A. Khối EU
* B. Khối ALU
* C. Khối điều khiển BUS
* D. Bộ đệm lệnh

**Lời giải:**

Chọn đáp án A

**Câu 4:**

Cơ chế làm việc của bộ đệm lệnh như thế nào?

* A. Dữ liệu được vào trước ra trước
* B. Dữ liệu vào trước ra sau
* C. Dữ liệu vào sau ra trước
* D. Dữ liệu vào sau ra sau

**Lời giải:**

Chọn đáp án A

**Câu 5:**

Đoạn dữ liệu có dung lượng là bao nhiêu?

* A. 64 K Byte
* A. 64 K Byte
* C. 64 Mbyte
* D. 64 Mbit

**Lời giải:**

Chọn đáp án A

**Đăng ký tài khoản VIP để tải full câu hỏi, đáp án và lời giải chi tiết =>** [**Đăng ký VIP tại https://khoahoc.vietjack.com/dang-ky-vip**](https://khoahoc.vietjack.com/dang-ky-vip)